Ilma-aluksen [xxx] rakennuskertomus	
[Mallipohja ilmailumääräyksen AIR M5-2 mukaiseksi rakennuskertomukseksi harrasterakenteiselle ilma-alukselle. Täytä tiedot soveltuvin osin. Voit täydentää tietoja myös tekstein ja valokuvin. Säilytä rakennuskertomus ja viitedokumentit, kuten piirustukset ja pöytäkirjat ilma-aluksen teknisessä kirjanpidossa.]
Ilma-alus rakennetaan [xxx] toimittamasta rakennussarjasta noudattaen rakennuskäsikirjaa [xxx] ja piirustussarjaa [xxx]. Lisäksi [xxx]
1	Ilma-aluksen tekniset tiedot
1.1	Yleistä
Rekisteritunnus:	
Tyyppimerkintä:	[Rekisteritietoihin merkitty tyyppi]
Valmistenumero:	[Yksilöllinen valmistenumero]
Suunnittelija:
Rakentaja:
Lentokelpoisuusvaatimukset:
1.2	Tekniset tiedot ja käyttörajoitukset
1.2.1	Rakenne
Rakennusmateriaali:	
Siipien sijainti ja tyyppi:	[Esim. vapaasti kantava alataso]
Ohjainpintojen sijainti:	[Esim. T-pyrstö takana]
Peräsimen tyyppi:	[Esim. kiinteä vakaaja + peräsin]
Laskutelineen malli:	[Esim. kannuspyörälaskuteline]
Moottorien lukumäärä:	
Moottorin työtapa:	[esim. 4-tahti diesel, suoraveto]
Istuinpaikkojen lukumäärä:	

1.2.2	Päämitat
Siipien kärkiväli:	 m
Siipipinta-ala:	 m2
Korkeusvakaajan kärkiväli:	 m
Korkeus:	 m
Rungon pituus:	 m

1.2.3	Massat
Suurin sallittu lentoonlähtömassa
-	Maakone:	 kg
-	Ei-kantavien osien:	[jos määritelty] kg
Pienin ohjaamokuorma:	[jos määritelty] kg
Suurin matkatavarakuorma:	 kg
Suurin polttoainekuorma:	 kg
Suurin tasapainotusmassa:	[jos käytössä] kg

1.2.4	Massakeskiön määritelmät
Perustaso:	
Vaaitus:
Ohjaajan momenttivarsi:	
Matkustajan momenttivarsi:	
Matkatavaratilan momenttivarsi:	
Polttoaineen momenttivarsi:	
Tasapainotusmassan paikka:
Sallitut massakeskiöasemat; maakone
Eturaja:	 mm
Takaraja:	 mm

1.2.5	Ohjainpintojen mitat

1.2.6	Ohjainpintojen poikkeutuskulmat
Kallistussiiveke:	ylös [x]° ± [x]°, alas [x]° ± [x]°
Korkeusperäsin:	ylös [x]° ± [x]°, alas [x]° ± [x]°
Sivuperäsin:	oikealle [x]° ± [x]°, vasemmalle [x]° ± [x]°
Laskusiivekkeet:	asento 0 [x]° ± [x]°
	asento 1 [x]° ± [x]°
	asento 2 [x]° ± [x]°

1.2.7	Nopeudet
Suurin sallittu nopeus VNE:	
Liikehtimisnopeus VA:	
Puuskaisen sään nopeus VB:	
Sakkausnopeus VSO:

1.2.8	Suurimmat sallitut kuormitusmonikerrat
Positiivinen:	
Negatiivinen:

1.2.9	Moottori
Valmistaja:	
Mallimerkintä:	
Tyyppi:	[Esim. 4-tahti otto, kaasutin]
Jäähdytys:	
Suurin teho / kierrosluku:	 kW / rpm
Suurin jatkuva teho:	 kW / rpm
Äänenvaimennin:	[valmistaja, tyyppi]
Imuilman vaimennin:	[valmistaja, tyyppi]
Alennusvaihde
Tyyppi:	[Esim. lieriöhammaspyörävaihde, valmistaja]
Välityssuhde:	 : 1

1.2.10	Potkuri
Valmistaja:	
Malli:	
Lapojen lukumäärä / materiaali:	
Suurin halkaisija:	
Pienin halkaisija:	
Nousu:	
Pyörimisnopeus maksimiteholla 
maassa:	 rpm
parhaalla nousunopeudella VY:	 rpm
Lentokoneen melutaso:	 dB(A) / ICAO Annex 16 Chapter 10

1.2.11	Polttoaine
Polttoainelaatu:	
Polttoainesäiliön tilavuus:	[x] litraa, josta [x] litraa ei ole käytettävissä

1.2.12	Laskuteline
Tyyppi:	
Ohjaus:	
Jarrut:	
Jarrujen käyttö:	
Päätelineen rengaskoko:	
Nokka/kannustelineen rengaskoko:	
2	Rakennustyön työvaiheet
Pvm	Työvaihe	Käytetyt materiaalit, piirustukset, ohjeet, työmenetelmät	Tunnit	Tekijä	Valvoja	
	[lisää rivejä tarpeen mukaan]					

						

						

3	Yhdenmukaisuuslausunto
Edellä annetut tekniset tiedot (muutos [x]) ja rakennustyövaiheiden kuvaus vastaavat rakennettua ilma-alusta.
Pvm.
Rakentaja:
	[Nimen selvennys]
Tiedot on tarkastettu
Pvm.
Rakennustyön valvoja:
	[Nimen selvennys]
4	Liiteluettelo

1.	Kopio muutostyö/korjaussuunnitelman hyväksynnästä (jos koskee)
2.	Piirustusluettelo [tai kokoonpanokäsikirja tjms]
3.